1. 、异步串行通信通常采用的是起止式异步协议，其特点是一个字符一个字符的传输，并且传输一个字符总是以起始位开始，以停止位结束，字符之间没有固定的时间间隔要求。若没有字符传输，则信号的电平处于空闲位，长度不定。由于采用起始位来表示字符传输的开始，并在每一次传输时都要以此来重新核对收发双方的同步。若是接收设备和发送设备两者的时钟频率略有偏差，也不会因偏差的累积而导致错位。但是起止式协议一般用于速率较慢的场合(低于19.2Kb/s)。对于要求更高速率传输时，一般要采用同步协议。
2. 同步协议又有面向字符（Character-Oriented）和面向比特以及面向字节计数三种。以面向字符计数协议为例。其特点是一次传输由若干个字符组成的数据块，而不是只传输一个字符，并规定了10个特殊字符作为这个数据块的开头与结束的标志以及整个传输过程的控制信息，它们叫做通信控制字。协议中设置转义字符，用于指示此时应当把特定的字符看作是数据字符。同步协议虽然传输速率更高，但是控制处理也比异步协议要复杂。
3. 、串行通信的第三个特点是对信息的逻辑定义与TTL不兼容，因此需要进行逻辑电平交换。


主机负责发现总线上新插入的USB设备，并在拔下某一个USB设备以后释放先前为他们分配的系统资源等操作。在所有的有关于USB技术的概念中，管道和端点是两个基本的概念。在USB主机上的一个软件功能和一个USB设备之间建立一个虚拟连接称为”管道“。在USB技术当中有两种类型的管道----流管道和消息管道。”流管道“是指没有确定的总线帧结构而以数据流的方式进行数据传输的”管道“。”消息管道“中的数据具有一定的帧结构。因而其数据传输就可以与所需的带宽、传输类型和端点特征（传输方向和缓冲区大小）相适应。

管道是在一个USB设备插入系统以后，由位于USB主机上的软件建立的。所有的USB设备都必须要支持”管道0“从而使得USB主机可以利用该管道对USB设备进行配置。

4.4 总线协议

总线上的所有的处理都包括最多三个分组的传输。每一次处理操作开始时，都是由USB主控制器根据一个计划的步骤，发送一个用于描述处理类型和方向、USB设备地址、端点号的USB分组，这一分组被当作令牌分组。被寻址的USB设备通过对恰当的地址域进行解码就可以知道这是发送给自己的分组。对于一个特定的处理操作而言，数据总是由主机传向USB设备或者是由USB设备传向主机。这种数据传输方向在令牌分组中加以规定。然后处理操作的信源就可以发送数据分组或者是指出它自己没有数据需要发送。通常情况下，信宿通过”握手分组“来指明这一次的传输是否成功。

USB总线上这种在USB主机和设备端点之间的数据传输模型称之为”管道“。管道还同数据传输带宽、传送服务类型和传送缓冲区的大小这类的端点特性相联系。只要某一个USB设备完成了配置之后，就会存在管道0.当一个USB设备上电以后，控制管道0这一消息管道就总是存在的，因为这个管道要提供对设备的配置、状态、和控制信息的访问。



4.6.1 插入USB设备

所有的USB设备都可以通过集线器上的特定的端口而接入USB总线。集线器在各个端口的状态中指出USB设备的接入或者是拆除。主机向USB集线器进行询问来决定其指示的原因。集线器会作出响应，指明已经用于连接USB设备的端口。主机通过控制管道，使用缺省的USB地址来使这些端口可用，并对USB设备进行寻址。所有的USB设备在刚刚接入USB总线或者是复位以后，都要利用USB缺省地址来寻址。主机利用已分配的USB地址和端点号”0“来建立该USB设备的控制管道。

4.6.2 拆除USB设备

当集线器的一个端口移除某一个USB设备的时候，集线器会自动的废除该端口并向主机发出设备移除的指示。而主机会从主机的数据结构当中删除该USB设备的信息。

如果移除的是一个集线器，则会先对该集线器接入的所有USB设备执行移除操作过程。

4.6.3 总线枚举

总线枚举是指对总线上接入的USB设备进行识别和寻址操作。由于USB技术允许在任意的时刻从USB总线上插入或者是拔出USB设备，因此，USB总线的总线枚举操作是一种持续执行的工作。而且，USB总线的枚举还包括发现和处理设备的移除。

4.6.4 层间关系

USB设备在逻辑上可以分成一个USB设备接口部分，一个设备部分和一个功能部分。而USB主机在逻辑上可以分成USB主机接口部分，集合系统软件部分（USB系统软件和主系统软件）和设备软件部分。

4.7 数据流类型

USB协议支持以单向或者是双向的方式，在USB主机和一个USB设备之间交换功能数据和控制信息。USB的数据传输是在主机软件和一个USB设备上的特定端点之间进行的。一个给定的USB设备支持多个数据传输端点。USB主机将会分别的处理一个USB设备的任意端点和其他端点上的通信。这种主机软件和一个USB设备端点之间的联系称为管道。比如，一个给定的USB设备可以有一个端点用来支持一个接收数据的管道。同时由另外的一个端点支持一个发送数据的管道。

在USB的体系结构中有四种基本的数据传送类型：

1. 控制信息传输：用于在设备接入时对其进行配置，也可以用于其他目的
2. 批量数据传输：在数据相对较多和突发数据量较大的时候使用
3. 中断数据传输：
4. 同步或流实时数据传输：占用预先商量好的带宽，并且有预先商量好的发送延时。

4.7.5 分配USB带宽

USB带宽要在管道中进行分配，当一个管道建立以后，USB可以为一些管道分配带宽。而USB设备则要为数据提供一些缓存能力。这里假定需要贷款越大的USB设备可以提供更大的缓冲区。USB体系结构的设计目标就是需要缓冲操作来给予减小的硬件时延限制在几个毫秒之内。

4.8 USB设备


4.8.1 设备特征

所有的USB设备都要通过一个唯一的USB地址对其进行访问。每一个USB设备还要支持一个或者是多个端点，用以实现和主机之间的通信。而且所有的USB设备都需要支持一个特殊的端点0，该端点是USB控制管道在USB设备一侧的接入点。

与端点0相对应的是用来完整描述该USB设备的信息。这些信息包括以下的几类：

1. 标准。这是一类对所有的USB设备都通用的定义，并且包含厂商的标识，设备类型和电源管理等项目，对设备、配置、接口、端点的描述携带了与该设备的配置有关的信息。
2. 类型。该信息的定义将根据USB设备的类型而不同
3. USB设备供应商。USB设备供应商可以自由的提供此处所需要的信息。但是，本规范并未对其格式作出规定。

而且，每一个USB设备都携带了USB控制和状态信息。所有的USB设备都支持通过其USB控制管道的通用访问模式。




为了协 助主机识别和配置USB设备，每一个设备都要携带和报告与配置相关的信息。对于所有的逻辑设备而言，所报告的信息中有一些是通用的。而另外的一些则是由设备的功能所决定的

5.2.3 物理总线拓扑结构


主机中包含一个嵌入的集线器，它称之为根集线器。通过根集线器，主机可以提供一个或者是多个接入点。

5.3 USB通信流

USB为主机上的软件和客户的USB功能模块之间提供通信服务，不同的功能模块会对通信流有不同的要求，需要你不同的客户来实现相互作用。通过允许将不同的USB功能模块的不同通信流分离开来，USB提供了更好的整体总线利用率。每一个通信流都要使用某一个总线访问来完成客户和功能模块之间的通信，并且终止于设备上的某一个端点。设备的端点用于区别任意的通信流。




一个逻辑设备对于整个系统而言就是一个端点的集合。根据其使用的接口，端点可以被分成不同的端点集。接口是对功能的认识。系统软件使用缺省的管道（与端点0对应）来管理USB设备。而客户软件使用的管道束（与一个端点集对应）。客户软件要求数据在主机上的缓冲区和USB设备上的端点之间，通过USB总线来移动。主控制器（或者是依赖于传输方向的USB设备）对数据进行分组，然后通过USB来传输。当使用总线访问来实现USB上的数据传输的时候，主控制器也会协同工作。



主机上的软件通过一系列的通信流来与一个逻辑设备进行通信。这一系列的通信流由设备软件/硬件设计者来加以选择，从而使得USB设备的通信要求与USB提供的传输特性更有效的匹配。

5.3.1 设备端点

端点是一个USB设备唯一可以确认的部分，它是主机和设备之间的通信流终点。每一个USB逻辑设备都包含了一个相当独立地进行操作的端点集合。软件只能通过一个或者多个端点与一个USB设备通信。在设备接入的时候，每一个逻辑设备都有一个由系统分配的唯一的地址。而一个设备上的任意一个端点都有一个由设备而定的（设计时）唯一标志和端点号，利用设备的地址和端点号就可以唯一的指定一个端点。



1. 端点0要求
   1. 该端点用于对一个逻辑设备进行初始化和一般的操作（即对一个逻辑设备进行配置）。端点0提供了对设备配置信息的访问权，通过它还允许访问一般的USB状态和控制操作
2. 非0端点要求
   1. 除端点0以外，低速设备有两个端点可以供选择。对于全速设备，它附加的端点数仅仅受到协议的限制，最多有16个输入和16个输出端点。

一个端点只有在对其进行配置以后才能够使用，包括端点0在内的所有端点，都作为设备配置过程中的普通部分来对其进行配置。

5.3.2 管道

一个USB管道是设备上的一个端点和主机上的软件的联合体。管道表示经过一个存储器缓冲区和一个设备上的端点，可以在主机上的软件之间传输数据的能力。

管道需要确定以下的三个参数：

1. 对USB总线访问和宽带使用的声明。
2. 传输类型
3. 所对应的端点的特征，如方向和最大的数据负载尺寸等，数据负载尺寸是指总线操作中，一个数据分组的数据域中所携带的分组。